PROCESO ACD COSMECO MEXICO

|  |
| --- |
| Se activa el servicio Telnet en el Appserver  **TELNET]**  Enable=1  Environment=pruebas  Main=SIGAACD  Port=23 |

|  |
| --- |
| Se activan los parámetros  MV\_INTACD = 1  MV\_CBPE001 al MV\_CBPE023 = .T. |

|  |
| --- |
| Se crea un operador en la tabla  **CB1** – Operadores do SIGAACD |

|  |
| --- |
| Impresora a utilizar |
| ZDesigner ZM600 200 dpi (ZPL) on MEX-7X0PLL1 (redirected 3) |